# Preenchimento com Óleo

1. Conecte a chave a uma bomba com uma mangueira.

2. Pressione e libere o botão Avançar [1] para dar partida à bomba.

   O lado de recuo do cilindro hidráulico está automaticamente preenchido e empurra o pistão para a posição inicial. O ar do lado de avanço do pistão será forçado para interior da mangueira.

3. Pressione o botão Parar [0] para parar a bomba. Depois, pressione o botão na válvula de controle direcional para despressurizar a linha de recuo.

4. Desconecte a mangueira e purgue o ar da mangueira, como a seguir:

   - Para mangueiras coaxiais: Com a chave desconectada, dê partida à bomba e pare-a novamente após 10 segundos. Isso fará com que o óleo circule entre as linhas de avanço e recuo e purgará o ar para fora da mangueira.

   - Para mangueiras “screw-to-connect”: aperte as extremidades soltas das mangueiras juntas para formar um laço. Dê partida a bomba e pare-a novamente após 10 segundos. Isso fará com que o óleo circule entre as linhas de avanço e recuo e purgará o ar para fora da mangueira.

5. Reconecte a mangueira à chave.

6. Avance e recue o pistão 10 vezes.

7. Pare a bomba.

8. Desconecte a mangueira e repita o procedimento de purga do ar.

## Aplica-se a: