# Requisiti generali di installazione

Per azionare le chiavi Torcflex, collegarle a una centralina idraulica con un tubo idraulico. Per ottenere la massima efficienza e precisione, utilizzare pompe e tubi flessibili per chiavi dinamometriche Atlas Copco. Se non si utilizzano pompe e tubi flessibili Atlas Copco, verificare quanto segue prima di collegare le chiavi Torcflex:

- Requisiti di sistema

  - Tutti i componenti del sistema devono usare una pressione dinamica nominale di 700 bar (10.000 psi).

- Requisiti della pompa:

  - Pressione massima di avanzamento: 700 bar (10.000 psi).

  - Pressione massima di ritrazione: 120 bar (1.740 psi).

  - Valvola di controllo direzionale a distanza per l'azionamento del cilindro a doppio effetto: rilasciare la pressione passando dall'avanzamento alla ritrazione.

  - Per motivi di sicurezza, configurare il telecomando in modo da far rientrare automaticamente l'utensile in caso di rilascio del pulsante.

  - Valvola di sovrapressione regolabile.

  - Manometro calibrato (precisione di classe 1).

  - Per i sistemi di raccordo a vite, verificare che il raccordo di avanzamento sia maschio e quello di rientro sia femmina. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Collegamento del sistema. Raccordo a vite.

  - Le chiavi Torcflex dotate di raccordi a vite utilizzano raccordi CEJN 232 con filettature NPT da 1/4. Prima di utilizzare i raccordi di altre marche nel sistema, verificarne la compatibilità. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Collegamento del sistema. Raccordo a vite.

- Requisiti del tubo idraulico:

  - Linea di avanzamento, raccordo femmina-femmina.

  - Linea di ritrazione, nipplo maschio-maschio.

Prima di collegare il sistema, procedere come segue:

- Per le pompe elettriche, verificare che l'alimentazione sia adeguata alla pompa e ridurre al minimo la lunghezza delle prolunghe.

- Per le pompe pneumatiche, verificare che l'alimentazione dell'aria sia adeguata alla pompa e ridurre al minimo la lunghezza delle linee pneumatiche.

- Prima di collegare i cavi all'alimentazione, verificare che non siano presenti danni sui cavi di alimentazione e sui cavi pendenti.

- Prima di collegare i tubi all'impianto, verificare la presenza di eventuali danni su tubi idraulici e raccordi.

- Controllare il livello dell'olio ed eseguire un rabbocco, se necessario.

- Verificare che il manometro sia calibrato.

- Verificare che le bussole a percussione siano della misura corretta per l'applicazione.

- Verificare che le prese a percussione siano prive di danni.

- Selezionare una chiave in base alla coppia di serraggio desiderata per l'applicazione.

  Per prolungare la durata della chiave, non azionare l'utensile oltre l'80% della capacità per lunghi periodi. Come per qualsiasi macchina, il funzionamento continuo alla massima capacità ridurrà la durata utile. Inoltre, effettuare la manutenzione e sostituzione delle parti usurate con maggiore frequenza.

- Per le applicazioni in cui il dado posteriore può ruotare, verificare che sia disponibile una chiave di riserva adeguata.

Informazioni pertinenti

- Collegamento del sistema. Raccordo a vite

## Applicabile a: