# Installazione del collegamento a cricchetto RL

Verificare che l'estremità dello stelo del pistone e le piastre di trasmissione siano lubrificate correttamente prima dell'installazione.

## Inserimento del collegamento a cricchetto

1. Estrarre il perno di collegamento (1). Spingere il meccanismo a cricchetto (2) fino in fondo e agganciare la testa di potenza al collegamento.

2. Fissare la testa di potenza con il perno di collegamento (3).

## Applicabile a: