# Använda lågprofildragaren

Nödvändiga förutsättningar

- Bär personlig skyddsutrustning: Korrekt och lämplig säkerhetsutrustning måste bäras.

- Utför alltid en uppgiftsspecifik riskbedömning innan du använder verktyget.

- Kontrollera regelbundet att verktyg, nätdel, slangar, kopplingar, elkablar och tillbehör inte har synliga skador. Följ alltid anvisningarna för underhåll av verktyg och pump.

- Välj spärrnyckel med lämplig dimension för insättning i verktyget. Verktygsfunktion, åtdragning och lossning styrs av verktygets position i förhållande till muttern/skruven.

- Anslut slangarna: Kontrollera att alla slangkopplingar är säkra och rätt gjorda. Kontrollera att slangarna inte har några brister.

Uppstart

1. Kör fram verktyget: Sätt verktyget på ett plant underlag och starta pumpen. Tryck och håll in framkörningsknappen [1] på pumpens fjärrkontroll tills verktyget klickar. Släpp knappen och vänta på att verktyget klickar. Upprepa.

2. Ställ in trycket: Tryck och håll frammatningsknappen [1] och vrid långsamt tryckregulatorn medurs tills rätt tryck nås.

3. Sätt verktyget på den mutter som ska dras åt eller lossas.

   Slaglängden för krafthuvudet vrider alltid sexkantsspärren (och muttern) mot kåpan framtill på verktyget, dvs. bort från mothållspunkten. Spärrnycklarna för lågprofil levereras komplett med ett långt mothållsblock. Mothållsblocket är konstruerat för reaktionskraft mot en intilliggande mutter.

Spärrnyckeln är konstruerad så att mothållsblockets reaktionskraft riktas mot en intilliggande mutter eller en annan lämplig och säker mothållspunkt. Om ingen sådan mothållspunkt finns kan standardmothåll beställas, i vissa fall kan mothållsarmar levereras i specialutförande.

VARNING

Klämrisk

Håll händerna på avstånd från reaktionsområdena under drift! Verktyget kan klämma fast fingrar eller andra kroppsdelar om det inte hålls på behörigt avstånd. Rörliga delar kan orsaka kläm- och skärskador.

Kontrollera att muttern passar verktygets dimension.

Kontrollera alltid att mothållet är fast under arbetet.

Fast mothållspunkt
Risk för gap
OBS

Om ett gap uppstår under användningen ska du stoppa arbetet.

Om ett gap uppstår har drivenheten inte fästs ordentligt vid spärrnyckeln. Detta kan orsaka skador på verktyget.

- Sätt in låssprinten.

Slangarna får aldrig böjas för mycket eller knäckas:

Slå aldrig på skruvdragaren för att underlätta utbrytning:

## Gäller för: