# Tlaková zkouška

1. Připojte klíč k čerpadlu.

2. Stiskněte a uvolněte tlačítku Advance [1] pro spuštění čerpadla. Počkejte 10 sekund a podívejte se na případné známky úniku oleje.

3. Stiskněte a držte tlačítko Advance a zvyšte tlak v nářadí na 690 barů (10 000 psi). Držte 10 sekund a podívejte se na případné známky úniku oleje.

4. Uvolněte tlačítko a znovu třikrát zvyšte tlak, pokaždé se podívejte na případné známky úniku olej

## Platí pro: