# Nastavenie cieľového uťahovacieho momentu

Keď je kľúč nastavený a pripojený k čerpadlu, musíte nastaviť cieľový výstupný uťahovací moment. Na nastavenie výstupného uťahovacieho momentu musíte upraviť výstupnú hodnotu tlaku na čerpadle.

1. Pozrite si list s údajmi o kalibrácii alebo prevodnú tabuľku uťahovacieho momentu/tlaku pre nástroj a zistite tlak, ktorý prinesie správny uťahovací moment.

2. Uvoľnite poistnú maticu na tlakovom regulačnom ventile, potom uvoľňujte krídlovú maticu, kým sa nebude voľne otáčať. Neodstraňujte krídlovú maticu.

3. Pripojte čerpadlo k vhodnému napájaniu.

4. S voľne sa pohybujúcim kľúčom, t. j. nenasadeným na upevňovacom prvku, začnite čerpať jedným stlačením a pustením tlačidla Vysunúť[1] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním.

5. Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1].

   Piest kľúča sa vysunie na plný zdvih a zvýši sa tlak.

6. Monitorujte tlak zobrazený na ukazovateli. Držte ďalej tlačidlo Vysunúť [1] a uťahujte alebo uvoľňujte krídlovú skrutku dovtedy, kým ukazovateľ dosiahne cieľovú hodnotu.

7. Pustite tlačidlo Vysunúť [1].

   Piest kľúča sa zasunie.

8. Znova stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1]. Uistite sa, že dosiahnete cieľovú hodnotu, potom pustite tlačidlo Vysunúť [1].

9. Držte krídlovú skrutku v polohe a zaistite ventil poistnou maticou.

10. Po zaistení ventilu ešte raz stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1] a uistite sa, že stále dosiahnete cieľovú hodnotu. V prípade potreby upravte.

    Systém je teraz pripravený na použitie.

A | Vrúbkovaná poistná matica | B | T-rukoväť

1 | Tlačidlo Vysunúť | 0 | Tlačidlo Zastaviť

## Vzťahuje sa na: