# 潤滑

レンチを良好な状態に保つには、サービス間隔の合間にドライブコンポーネントに定期的に注油してください。

潤滑前の分解：

1. サイドプレートのねじとサイドプレート [1]　を取り外します。

2. ドライブアセンブリ [2] を取り外します。

潤滑メンテナンス中は、次を行います：

1. ドライブピンとスプリングに摩耗や損傷の兆候がないか調べます。必要に応じてドライブピンとスプリングを交換してください。

2. ラチェットの歯先に損傷の兆候がないか調べます。必要に応じてラチェットを交換してください。

3. ドライブの爪の歯に損傷の兆候がないか調べます。必要に応じてドライブの爪を交換してください。

4. ドライブの爪のスプリングに破損の兆候がないか調べます。必要に応じてスプリングを交換してください。

5. 網掛け部分に潤滑剤　Molykote 1000　を塗ります。

組み立ての手順は分解の手順と同じですが逆になります。

## 適用対象：