# 装配动力头

1. 用 Aqua-Sil 润滑唇形密封件，并将其插入壳体 [1]。

2. 用 Aqua-Sil 润滑 O 形环和唇形密封件，然后安装活塞 [2]。

3. 用 Aqua-Sil 润滑 O 形环，然后安装在端盖 [3] 中。

4. 给壳体的孔涂抹一层液压油。

5. 将活塞插入壳体，并将其推至壳体孔的底部。

6. 给活塞杆端部的螺纹涂上 Loctite 277，将其拧入活塞杆。

7. 用虎钳夹住活塞杆端部，然后用套筒和延长杆拧紧活塞杆。

   型号 | 安装扭矩 (Nm) | 套筒尺寸
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 英寸
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 英寸
   TFX18 | 90 | 1-1/8 英寸
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. 将端盖插入壳体中。

9. 给端盖螺纹涂上 Loctite 243；将它们拧入壳体并拧紧至正确的安装扭矩。

   型号 | 六角扳手 (mm) | 扭矩 (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. 安装旋转歧管。参见装配旋转歧管。

11. 去除固定销螺纹上的油脂，并在内螺纹上涂抹 Loctite 243。将固定销的两部分拧在一起，并拧紧至正确的安装扭矩。

    型号 | 六角扳手 (mm) | 扭矩 (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

密封件润滑和安装；第 1–3 步
活塞杆安装；第 4–7 步
固定销安装；第 11 步
相关信息

- 装配旋转歧管

## 适用于：