# Operando a Chave Discreta

Pré-requisitos

- Utilize equipamentos de proteção individual: Devem ser utilizados equipamentos de segurança adequados.

- Sempre realize uma análise de riscos baseada na tarefa antes de utilizar a ferramenta.

- Inspecione com frequência a ferramenta, gerador, mangueiras, conectores, cabos elétricos e acessórios, verificando se há danos visíveis. Siga sempre as instruções de manutenção da ferramenta e da bomba.

- Selecione o elo de catraca para pouco espaço livre de dimensões adequadas e insira-o na ferramenta. A operação da ferramenta e o aperto e o desaperto de parafusos são determinados pela posição da ferramenta em relação à porca/ao parafuso.

- Conecte as mangueiras: Confirme se todas as conexões estão presas e feitas da maneira correta. Confirme se as mangueiras estão livres de defeitos.de impacto estão livres de danos.

Partida

1. Cicle a ferramenta: Coloque a ferramenta em uma superfície plana; ligue a bomba. Pressione e mantenha pressionado o botão Avançar [1] no controle remoto pendente até a ferramenta emitir um som de clique. Libere o botão; espere a ferramenta emitir um som de clique. Repetir

2. Ajuste a pressão: Pressione e mantenha pressionado o botão Avançar [1] e gire lentamente o regulador de pressão no sentido horário para atingir a pressão correta.

3. Coloque a ferramenta na porca a se apertada ou desapertada.

   O curso de acionamento da cabeça de acionamento sempre girará a catraca hexagonal (e, portanto, a porca) na direção da tampa na parte frontal da ferramenta, ou seja, girando para longe do ponto de reação. Os elos de catraca para pouco espaço são fornecidos completos com um bloco de reação longo. Esse bloco de reação foi projetado para reagir contra uma porca adjacente.

O elo de catraca foi projetado de modo que o bloco de reação reaja contra a porca adjacente ou outro ponto de reação seguro adequado. Caso um ponto de reação Não esteja disponível, acessórios de reação padrões estão disponíveis, ou, se necessário, podem ser fornecidos braços de reação especiais.

AVISO

Risco de Esmagamento

Mantenha as mãos afastadas das áreas de reação durante a operação! A ferramenta pode aprisionar dedos e outras partes do corpo, se não forem mantidos afastados. Partes móveis podem causar prensamento e cortes.

Confirme se a porca corresponde ao tamanho da ferramenta.

Utilize sempre um ponto de reação rígido durante a operação.

Ponto de reação rígido
Risco de folgas
OBSERVAÇÃO

Caso surja uma folga durante a utilização, pare a operação.

Caso uma folga se abra, a cabeça de acionamento não foi adequadamente presa ao elo de catraca. Isso pode causar danos à ferramenta.

- Insira o pino de retenção.

Nunca amasse ou dobre demais as mangueiras:

Nunca golpeie a chave para ajudar na liberação:

## Aplica-se a: