# Montaż słupka połączenia obrotowego

Klucz Torcflex może być wyposażony w 2 rodzaje słupków połączenia obrotowego. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby w razie potrzeby wymienić lub zmienić słupek połączenia obrotowego.

Aby zapobiec poluzowaniu na zespołach, należy użyć środka Loctite 243 jako preparatu do zabezpieczania gwintów.

Model | Klucz sześciokątny (mm) | Moment obrotowy (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Montaż współosiowego słupka połączenia obrotowego

## Montaż dwuliniowego słupka połączenia obrotowego

## Dotyczy: