# 締め付け

1. 締める留め具にツールを配置します。反力アームが適切な反力ポイントに接触するまで、ツールを反力面に向かって押します。

   - 反力用構造物は、油圧ツールからの反力に耐えるだけの十分な剛性を備えている必要があります。

   - 反力アームがスライドすると、望ましくない荷重がかかり、ツールが不安定になる可能性があるため、先細り形状の表面の使用は避けてください。

   - 緩んでいるスペーサーを使って反力用構造物を作らないでください。標準の反力アームが適しない場合は、アトラスコプコまでご相談ください。

2. リモコンペンダントの[前進] ボタン [1] を押して離し、ポンプを始動させます。

3. サポートハンドルでツールを支え、次の点を確認します：

   - ラチェットリンクが、締め付けられている留め具に完全にかみ合っている。

   - 反力アームは反力用構造物にしっかりと固定されている。

   - ホースとカップリングは、周囲の構造物から離れた場所にあり、自由に動くことができる。

   ツール後退中、特に逆転用途では、ツールの重量を支える必要があることに注意してください。ツールを支えていない場合、使用物から落ちる可能性があります。

4. ドライブが回転するように、[前進] ボタン [1] を押し続けます。

   ピストンがストロークの終わりに達すると、次が起こります：

   - 反力爪からカチッという音がします。

   - ラチェットリンクが回転を停止します。

   - 設定圧力値まで圧力が上昇します。

     これは、ボルトが正しく締められていることを意味するのではなく、ツールがフルストロークであることを示しているのみです。

5. ツールがフル ストロークに達したら、ツールを支え、リモコンペンダントの[前進] ボタン [1] を離します。ツールは自動的に後退します。ツールが完全に後退すると、ドライブの爪がカチッと鳴ります。

6. これで、ツールが前進する準備が整いました。圧力が目標値まで直接上昇し、留め具の動きが見られなくなるまで、手順 3 ～ 5 を繰り返します。レンチが動かなくなり、留め具が正しく締められています。

7. ツールが停止したら、[前進] ボタン [1] をもう一度押して、留め具が動かないことを確認します。動かない場合は、締め付けプロセスは完了です。

8. ツールが使用物上で自動的にロックされることがあります。ツールを取り外すには、次の操作を行います：

   1. [前進] ボタン[1]　を押し続けます。

   2. 圧力が目標値に達したら、爪レバーを手で押して爪をラチェットから外します。

   3. リモコンペンダントの[前進] ボタンを離す前に、ツールの重量を支えてください。

   4. 使用物からツールを取り外します。

   爪のレバーを手で動かします。ツールを使ってレバーを動かさないでください。

9. リモコンペンダントの停止ボタン [0] を押して、ポンプを停止させます。

締め付け
ツールが装置にロックされている場合は、爪レバーを手で押します。

## 適用対象：