# 지지 손잡이(the Support Handle) 설치하기

손잡이 렌치에 장착하기 전에 손잡이의 볼트 크기가 올바른지 꼭 확인해 주세요. 두 가지 지지 손잡이 나사 크기를 사용할 수 있습니다. 목록에서 올바른 볼트 크기를 선택하십시오.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

렌치는 3개의 위치에 지지 손잡이를 설치할 수 있도록 지원합니다.

측면 위치, 왼쪽 또는 오른쪽:

전방 위치:

파워헤드 측면 위치, 왼쪽 또는 오른쪽:

## 설치 시 손잡이 준비하기

1. 핸들을 통해 볼트를 삽입합니다.

2. 나비나사를 사용하여 볼트를 제자리에 체결합니다.

3. 장착이 가능하도록 볼트에 축방향 플로트가 있는지 확인하십시오.

## 렌치에 손잡이 설치하기

1. 손잡이 바닥에 있는 다울(dowel) 핀을 렌치의 구멍에 삽입합니다.

2. 손잡이를 제자리에 고정하고 나비나사로 볼트를 렌치에 단단히 체결합니다.

## 손잡이 위치 조정

손잡이 위치를 조정하기 위해 볼트를 풀지 않아도 됩니다.

지지 핸들을 30도 단위로 12개 위치로 조정할 수 있습니다.

1. 링 핀을 당긴 상태로 유지합니다.

2. 손잡이를 원하는 위치로 돌리고 링 핀을 풀어 잠급니다.

## 적용 대상: