# Zníženie tlaku

Kľúče Torcflex je možné dodať buď s koaxiálnymi spojkami alebo skrutkovacími rýchlospojkami. Systém koaxiálnych spojok spája vedenie vysunutia a vedenie zasunutia späť jedným spojením. Systém skrutkovacích rýchlospojok si vyžaduje jednotlivé spojenie vedenia vysunutia a vedenia zasunutia. Pred pripojením sa uistite, že spojky sú čisté a nepoškodené.

Skôr ako sa pokúsite pripojiť alebo odpojiť hydraulické spojky, uistite sa, že v čerpadle nie je zvyškový tlak.

## Elektrické čerpadlá

1. Na zníženie tlaku niekoľkokrát stlačte tlačidlo navrchu solenoidového ventilu.

## Pneumatické čerpadlá

1. Na zastavenie čerpadla stlačte tlačidlo Zastaviť [0] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním.

2. Na vykonanie cyklu solenoidového ventilu stlačte a podržte tlačidlo Zastaviť [0] a niekoľkokrát stlačte tlačidlo Vysunúť [1].

   1 | Tlačidlo Vysunúť | 0 | Tlačidlo Zastaviť

Všetky spojky sa musia dať ľahko pripojiť a odpojiť rukou. V opačnom prípade hľadajte poškodenie alebo zvyškový tlak v systéme.

## Vzťahuje sa na: