# Avlasta trycket

Torcflex skruvdragare kan levereras med antingen koaxialkopplingar eller skruvkopplingar. Koaxialkopplingssystemet ansluts till både frammatningen och tillbakadragningen med en enda koppling. Om skruvkopplingssystemet används måste frammatningens och tillbakadragningens ledningar anslutas individuellt. Kontrollera att kopplingarna är rena och fria från damm innan du ansluter.

Innan du försöker ansluta eller koppla från hydraulkopplingarna måste du kontrollera att det inte finns något resttryck i pumpen.

## Elektriska pumpar

1. Tryck på knappen ovanpå magnetventilen flera gånger för att avlasta trycket.

## Pneumatiska pumpar

1. Tryck på stoppknappen [0] på fjärrkontrollen för att stoppa pumpen.

2. Tryck och håll in stoppknappen [0] och tryck på frammatningsknappen [1] flera gånger för att aktivera magnetventilen.

   1 | Frammatningsknapp | 0 | Stoppknapp

Alla kopplingar ska kunna anslutas och kopplas ur för hand utan problem. Om detta inte kan göras ska du se om det finns skador eller resttryck i systemet.

## Gäller för: