# Doporučení při servisu a údržbě

Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

Všechny kontroly a práce na údržbě a opravách se smějí provádět pouze v době, kdy je v celém systému nulový tlak.

Abyste zajistili optimální výkon, často kontrolujte nástroj, zdroj energie, hadice, spojky, napájecí kabely a příslušenství na viditelné známky poškození. Vždy dodržujte pokyny týkající se údržby nářadí a čerpadla.

## Pokyny pro servisní intervaly

Doporučujeme pravidelné mazání a generální opravu, aby klíč zůstal v dobrém provozním stavu. Častější servisní intervaly mohou být nutné při používání vysokého momentu, vysoké rychlosti cyklu a dlouhých časech utahování. Když klíč nepracuje správně, musíte jej ihned vyřadit pro provedení kontroly.

Dále uvedené servisní intervaly jsou pouze orientační. Každý případ použití a každá aplikace se liší, takže koncový uživatel zodpovídá za to, aby provedl vhodnou plánovanou údržbu specifickou pro dané pracovní prostředí a použití.

## Malá zátěž

Příklad: Občasné používání při nízkých tlacích, <40 % výkonu.

- Mazání: každé 6 měsíce

- Generální oprava: každých 12 měsíců

## Normální zátěž

Příklad: Pravidelné používání, <80 % výkonu.

- Mazání: každé 3 měsíce

- Generální oprava: každých 12 měsíců, včetně výměny hnacího čepu. Viz oddíl Montáž rohatkového spojovacího členu.

## Velké zatížení

Příklad: Trvalé používání při jakémkoli tlaku; použití >80% výkonu; pravidelné požívání pro uvolňování zkorodovaných šroubů.

- Mazání: každý měsíc

- Generální oprava: každých 6 měsíců, včetně výměny hnacího čepu a hnací západky. Viz oddíl Montáž rohatkového spojovacího členu.

## Používání v prostředích ATEX

Používejte pokyny Velká zátěž bez ohledu na zatížení, abyste při používání výrazně snížili riziko selhání součástí. Když klíč vykazuje známky poruchy, odstraňte jej z prostředí ATEX dříve, než začnete zjišťovat příčinu. NEPOKOUŠEJTE SE klíč opravovat v zóně ATEX. Nedodržení doporučení pro údržbu zvyšuje pravděpodobnost mechanické poruchy, a tím také možnost vzniku mechanické jiskry.

## Vysokotlaká hadice

- Hadice by se měly pravidelně demontovat. Šroubení a adaptéry musíte pravidelně kontrolovat na opotřebení a poškození. Když při údržbě objevíte opotřebení nebo poškození, musíte dotčený díl odstranit nebo vyměnit.

- Kontrolujte hadice na stopy oleje, což naznačuje slabý únik na hadici. Věnujte obzvláštní pozornost koncovkám na obou koncích hadice, protože to jsou nejběžnější místa úniku oleje. V případě odhalení slabého úniku hadici vyměňte.

- Po každém použití hadici vždy vyčistěte a sviňte. Otřete hadice čistou utěrkou a postříkejte je vhodným olejem proti korozi, jako je Shell Ensis nebo Castrol Rustillo.

- Neohýbejte hadici přes překážky ani ji nepoužívejte k přesunům připojeného zařízení.

- Každý druhý rok provádějte tlakovou zkoušku hadic a po šesti letech sestavu hadic vyměňte.

Relevantní informace

- Montáž rohatkového spojovacího členu

## Platí pro: