# Montáž hnací hlavice

1. Jazýčkové těsnění namažte přípravkem Aqua-Sil a vložte jej do pouzdra [1].

2. O-kroužek a jazýčkové těsnění namažte přípravkem Aqua-Sil a instalujte píst [2].

3. Namažte O-kroužek pomocí Aqua-Sil a instalujte koncovou krytku [3]

4. Potřete otvor pouzdra hydraulickým olejem.

5. Vložte píst do pouzdra a zatlačte jej až na dno otvoru pouzdra.

6. Naneste přípravek Loctite 277 na závity konce pístnice a zašroubujte ji do pístnice.

7. Upněte konec pístnice do svěráku a pomocí nástrčné hlavice a prodlužovací tyče ji utáhněte.

   Model | Montážní krouticí moment (Nm) | Velikost nástrčné hlavice
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 palce
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 palce
   TFX18 | 90 | 1-1/8 palce
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Vložte koncovou krytku do pouzdra.

9. Naneste přípravek Loctite 243 na šrouby koncové krytky; našroubujte je do pouzdra a utáhněte správným montážním krouticím momentem.

   Model | Šestihranný klíč (mm) | Moment (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Instalujte otočný rozdělovač. Viz oddíl Montáž otočného rozdělovače.

11. Odmastěte závity na pevném čepu a naneste přípravek Loctite 243 na závit zásuvky. Sešroubujte 2 části pevného čepu a utáhněte je správným montážním krouticím momentem.

    Model | Šestihranný klíč (mm) | Krouticí moment (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Mazání a instalace těsnění; kroky 1–3
Instalace pístnice; kroky 4-7
Instalace pevného čepu; krok 11
Relevantní informace

- Montáž otočného rozdělovače

## Platí pro: