# Ablassen des Drucks

Torcflex-Schlüssel können entweder mit Co-Axial-Kupplungen oder Schraubkupplungen geliefert werden. Beim Co-Axial-System werden sowohl die Vorschub- als auch die Einzugsleitung mit einem einzelnen Anschluss verbunden. Beim Schraubkupplungs-System müssen die Vorschub- und die Einzugsleitung einzeln angeschlossen werden. Achten Sie vor dem Anschluss darauf, dass die Kupplungen sauber und frei von Schäden sind.

Stellen Sie vor dem Anschluss oder dem Trennen von Hydraulikkupplungen sicher, dass kein Restdruck in der Pumpe besteht.

## Elektropumpen

1. Drücken Sie den Knopf an der Oberseite des Magnetventils mehrmals, um den Druck abzulassen.

## Druckluftpumpen

1. Drücken Sie die Stopp-Taste [0] an der Fernsteuerung, um die Pumpe anzuhalten.

2. Drücken und halten Sie die Stopp-Taste [0] und drücken Sie mehrmals die Vorlauf-Taste [1], um das Magnetventil mehrere Zyklen durchlaufen zu lassen.

   1 | Vorlauf-Taste | 0 | Stopp-Taste

Alle Kupplungen sollten sich einfach per Hand anschließen und trennen lassen. Überprüfen Sie sie anderenfalls auf Schäden oder Restdruck im System.

## Gilt für: