1. Torcflex Low Profile Tool
2. Installazione

# Installazione

- Requisiti di installazione
  - Requisiti generali di installazione
- Istruzioni di installazione
  - Installazione del giunto a cricchetto TL
  - Installazione del collegamento a cricchetto RL
  - Installazione della maniglia di supporto
  - Allentare la pressione
  - Collegamento del sistema. Raccordo coassiale
  - Collegamento del tubo alla pompa
  - Collegamento del tubo flessibile alla chiave
  - Scollegare il tubo dalla pompa
  - Scollegamento del tubo flessibile dalla chiave
  - Collegamento del sistema. Raccordo a vite

## Applicabile a: