# Instalar la empuñadura auxiliar

Asegúrese de que la empuñadura presenta el tamaño de perno correcto antes de instalar la empuñadura en la llave. Tiene disponibles dos tamaños de tornillo para empuñadura; seleccione el tamaño de perno correcto de la lista.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

La llave es compatible con la instalación de la empuñadura auxiliar en tres posiciones diferentes.

Posiciones laterales, izquierda o derecha:

Posición delantera:

Posición lateral de cabezal motorizado, izquierda o derecha:

## Preparar la empuñadura para instalación

1. Inserte el perno a través de la empuñadura.

2. Atornille el perno en su sitio con el tornillo de ajuste manual.

3. Asegúrese de que el perno tiene juego axial para permitir la instalación.

## Instalar la empuñadura en la llave.

1. Inserte los pasadores guía de la base de la empuñadura en los orificios de la llave.

2. Sujete la empuñadura en su sitio y atornille el perno en la llave con el tornillo de ajuste manual hasta que quede apretado.

## Ajustar la posición de la empuñadura

No es necesario aflojar el perno para ajustar la posición de la empuñadura.

Puede girar la empuñadura auxiliar hasta 12 posiciones con incrementos de 30 grados:

1. Mantenga estirado el pasador de anillo.

2. Haga rotar la empuñadura hasta la posición deseada y libere el pasador de anillo para bloquear.

## Aplicable a: