# Montáž rohatkového spojovacího členu

1. Upevněte horní distanční podložku, reakční rozpěrku a kolík reakční západky k boční desce pomocí šroubů. Naneste přípravek Loctite 243 na šrouby a utáhněte do polohy.

   Model | Malý šestihran na šrouby | Velký šestihran na šrouby
   --- | --- | ---
   Velikost | Moment (Nm) | Velikost | Moment (Nm)
   TL02 | 1/8 palce | 6 | 5/32 palce | 12
   TL04 | 5/32 palce | 12 | 3/16 palce | 16
   TL08 | 3/16 palce | 16 | 7/32 palce | 20
   TL14 | 7/32 palce | 25 | 5/16 palce | 35
   TL18 | 7/32 palce | 40 | 5/16 palce | 50
   TL30 | 5/16 palce | 45 | 3/8 palce | 55

2. Namažte boční desku a reakční západku pomocí Molykote 1000. Potom smontujte kryt a reakční západku s distančními podložkami a pružinou.

3. Naneste přípravek Loctite 243 na šrouby krytu a utáhněte do reakční distanční podložky.

4. Namažte hnací desku a průměry ložisek rohatky pomocí Molykote 1000. Potom instalujte boční desku.

5. Vložte rohatku přes hnací desku do boční desky.

6. Vložte pružinové kolíky [2×] do hnací desky.

7. Smontujte hnací západky [2×], pružiny a vodítko pružiny.

8. Instalujte hnací čep a pružinu.

9. Namažte obě strany druhé hnací desky pomocí Molykote 1000. Umístěte otvory v řadě s pružinovými kolíky a potom pružinové kolíky zaklepněte na místo. Dbejte na to, aby otvory hnací západky zůstaly v jedné řadě.

   Ujistěte se, že mezera mezi hnacími deskami je rovnoběžná a rovnoměrně velká a že pružiny jsou zaháknuté přes čep, aby hnací západky pracovaly správně.

10. Vyzkoušejte, jestli hnací západky pracují podle očekávání: držte rohatku a zatlačte hnací desky.

    Obě hnací západky by se měly zvednout nad zuby rohatky a zapadnout zpět na své místo. Když se hnací západky zaseknou, zkontrolujte, jestli mezera mezi hnacími deskami je správná.

11. Namažte otvor a vnitřní plochu boční desky pomocí Molykote 1000. Nasaďte boční desku přes rohatku a umístěte otvory pro šrouby do jedné řady. Naneste přípravek Loctite 243 na šrouby a utáhněte do polohy jako předtím.

12. Vložte přidržovací kolík přes obě boční desky. Umístěte výřez pro čep do řady s otvorem pro šroub, potom instalujte třecí podložku a šroub. Nastavte krouticí moment šroubu tak, abyste dosáhli správného tření o čep.

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4 a 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12

## Platí pro: