# ATEX

爆発の危険性がある場所では、正しく認証され、ATEX　マークが付いている工具および機器のみを使用してください。

オペレーターは、使用前にすべての取扱説明書を読んで理解する必要があります！

この（追加）情報とガイダンスは、すべての　Torcflex　油圧トルクレンチに付属する標準製品および安全上の注意事項と併せて使用する必要があります。

ATEX ゾーンでの稼働：爆発の危険性がある環境で作業する場合は、特別な注意が必要です。締め付けの適用と Torcflex シリーズの使用に関して特別な考慮が必要です。爆発の可能性がある（ATEX ゾーン）環境内で Torcflex 油圧トルクレンチを使用する場合、さまざまなツールを使用する前に、オペレーターはリスク評価を実行する必要があります。

ATEX　出定められる危険区域内でツールを安全に操作できるように、ツールのメンテナンスを行うのはオペレーターの責任です。メンテナンスの推奨事項に従わない場合、機械的な故障の可能性が高まり、ひいては機械に火花が発生する可能性が高くなります。

レンチに誤動作の兆候が見られる場合は、原因を調査する前にレンチを　ATEX　ゾーン外に置いてください。ATEX　ゾーンでレンチの修理を試みないでください。

レンチを落とした場合は、破損していないかどうかを確認する前に ATEX ゾーン外にレンチを持ち出してください。再度使用する前に、圧力テストと機能テストを行ってください。

## Torcflex レンチの検査

ATEX　ゾーン内でツールを使用する前に、Torcflex　レンチの全般的な状態を確認してください。ドライブコンポーネント、つまり、角ドライブまたは六角ドライブ、ラチェット、およびドライブの爪には特に注意を払う必要があります。状態の悪い部品や多大に使用された部品は交換する必要があります。再組み立て中は、メンテナンスの指示に従って、部品が正しく潤滑されていることを確認してください。

## システムおよび稼働上の考慮事項

- ホースや油圧ポンプなど、ATEX　適合宣言されている、またはATEX 認定を受けた他のコンポーネントに接続する場合のみ、ATEX　ゾーンで本トルクレンチを使用することができます。

- トルクレンチ システムを介して電気的導通を確認します。静電気の蓄積を防ぐため、システムやポンプを適切に接地/接地電位と電気的に接続してください。

- 反力点の選定や、油圧式トルクレンチの配置や支持には、特に注意が必要です。

- 使用するアクセサリとソケットが正常に動作し、爆発の危険性がある環境での使用に適していることを確認してください。

## 適用対象：