# Desconectar la manguera de la llave

El acoplamiento coaxial cuenta con una característica de seguridad para evitar una desconexión accidental durante el uso. Aprenda a desconectar la manguera antes de utilizar el equipo.

1. Apoye el colector de bloque de la unión giratoria en el lado opuesto al acoplamiento.

2. Empuje la manguera hacia la llave (ilustración 1) hasta cerrar el hueco entre el collar moleteado y el racor, como se muestra en (ilustración 2).

3. Mientras mantiene la posición anterior, retire estirando el collar moleteado de la llave (ilustración 3).

4. Saque estirando la mangue de la llave y la conexión se liberará automáticamente (ilustración 4).

Si las conexiones no se mantienen una contra la otra, el collar moleteado no se puede mover y, por lo tanto, los acoplamientos no se pueden desconectar. Esto es una característica de seguridad para evitar una desconexión accidental.

## Aplicable a: