# ロープロファイル　レンチの操作

前提条件

- 個人用保護具を着用してください。正しく適切な保護具を着用する必要があります。

- ツールを使用する前に、タスクベースのリスク評価を必ず実行してください。

- ツール、パワーパック、ホース、コネクタ、電線ケーブルやアクセサリに目に見える損傷がないか、頻繁に検査してください。ツールおよびポンプのメンテナンスに関する指示に、常に​従ってください。

- 適切なサイズの狭い空間でも操作できるラチェット リンクを選択し、ツールに挿入します。ツールの操作、ボルトの締め付けと緩めは、ナット/ボルトに対するツールの位置によって決まります。

- ホースの接続：すべてのホースがしっかりと接続され、正しく接続されていることを確認してください。ホースに欠陥がないことを確認してください。

スタートアップ

1. ツールをサイクルします：ツールを平らな面に置き、ポンプをオンにします。ツールがカチッと音がするまで、ポンプリモコンペンダントの前進 [1] ボタンを押し続けます。ボタンを離し、ツールがクリックするのを待ちます。繰り返します。

2. 圧力の設定：前進 [1] ボタンを押したまま、圧力調整器をゆっくりと時計回りに回して正しい圧力にします。

3. ツールをナットの上に置いて、締めたり緩めたりします。

   パワーヘッドの駆動ストロークは、常に六角ラチェット（つまりナット）をツール前面のシュラウド、つまり、反動点から反対に向けます。ロークリアランスのラチェットリンクには、長い反力ブロックが付属しています。この反力ブロックは、隣接するナットに反力を提供するように設計されています。

ラチェットリンクは、反力ブロックが隣接するナットやその他の適切な安定した反力点で反力を提供するように設計されています。このような反力点がない場合は、標準の反力アクセサリを使用することも、必要に応じて特別な反力アームを用意することもできます。

警告

圧挫の危険

操作中は反力部位に手を近づけないでください！近づくと、指やその他の体の一部を挟む可能性があります。可動部品によって押しつぶされたり、切断されるおそれがあります。

ナットがツールサイズに対応していることを確認してください。

操作中は常に頑丈な反力点を使用してください。

頑丈な反力点
ギャップのリスク
注記

使用中に隙間が生じた場合は、使用を中止してください。

隙間が開いた場合は、パワーヘッドがラチェットリンクに正しく固定されていません。これにより、ツールが損傷する可能性があります。

- 抜け止めピンを挿入します。

ホースを過度にねじったり曲げたりしないでください。

ブレイクアウトできるようにするためにレンチを叩かないでください:

## 適用対象：