# Сборка трещоточного звена

1. закрепит винтами шайбу, реактивную шайбу и штырь реактивной собачки на боковой пластине. Нанесите на винты Loctite 243 и затяните их.

   Модель | Шестигранный хвостовик с маленьким винтом | Шестигранный хвостовик с большим винтом
   --- | --- | ---
   Размер | Момент затяжки (Нм) | Размер | Момент затяжки (Нм)
   TL02 | 1/8 дюйма | 6 | 5/32 дюйма | 12
   TL04 | 5/32 дюйма | 12 | 3/16 дюйма | 16
   TL08 | 3/16 дюйма | 16 | 7/32 дюйма | 20
   TL14 | 7/32 дюйма | 25 | 5/16 дюйма | 35
   TL18 | 7/32 дюйма | 40 | 5/16 дюйма | 50
   TL30 | 5/16 дюйма | 45 | 3/8 дюйма | 55

2. Нанесите на боковую пластину и штырь реактивной собачки Molykote 1000. Затем соберите кожух и реактивную собачку вместе с шайбами и пружиной.

3. Нанесите Loctite 243 на винт кожуха и затяните реактивную шайбу.

4. Смажьте приводную пластину и периметр подшипников храповика смазкой Molykote 1000. Затем установите на боковую пластину.

5. Вставьте храповик через приводную пластину в боковую пластину.

6. Вставьте пружинные штифты [2×] в приводную пластину.

7. Соберите приводные собачки [2×], пружину и направляющую пружины.

8. Установите приводной штифт и пружину.

9. Смажьте обе стороны второй приводной пластины смазкой Molykote 1000. Расположите отверстия на одной линии с пружинными штифтами, затем вставьте пружинные штифты на место. Убедитесь, что отверстия для приводных собачек остаются на одной линии.

   Убедитесь, что зазор между приводными пластинами параллелен и равномерен и что пружины зацеплены за штифт, чтобы приводные собачки работали правильно.

10. Проверьте, правильно ли работают приводные собачки: удерживайте храповик и нажмите на приводные пластины.

    Приводные собачки должны подниматься над зубьями храповика и возвращаться на место со щелчком. Если приводные собачки заедают, убедитесь, что зазор между приводными пластинами правильный.

11. Смажьте отверстие и внутреннюю поверхность боковой пластины смазкой Molykote 1000. Наденьте боковую пластину на храповик и совместите отверстия для винтов. Нанесите на винты Loctite 243 и затяните их, как описано выше.

12. Вставьте стопорный штифт через обе боковые пластины. Расположите вырез штифта на одной линии с отверстием для винта, затем установите фрикционную шайбу и винт. Отрегулируйте момент затяжки на винте, чтобы достичь правильного трения о штифт.

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаги 4 и 5
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 8
Шаг 9
Шаг 10
Шаг 11
Шаг 12

## Относится к: