# Montage der Sperrklinkenverbindung

1. Bringen Sie das obere Abstandsstück, das Gegenhalte-Abstandsstück und den Stift der Reaktionsklinke mithilfe der Schrauben an der Seitenplatte an. Tragen Sie Loctite 243 auf die Schrauben auf und ziehen Sie diese fest.

   Modell | Kleine Schraube Sechskantantrieb | Große Schraube Sechskantantrieb
   --- | --- | ---
   Größe | Drehmoment (Nm) | Größe | Drehmoment (Nm)
   TL02 | 1/8 Zoll | 6 | 5/32 Zoll | 12
   TL04 | 5/32 Zoll | 12 | 3/16 Zoll | 16
   TL08 | 3/16 Zoll | 16 | 7/32 Zoll | 20
   TL14 | 7/32 Zoll | 25 | 5/16 Zoll | 35
   TL18 | 7/32 Zoll | 40 | 5/16 Zoll | 50
   TL30 | 5/16 Zoll | 45 | 3/8 Zoll | 55

2. Schmieren Sie die Seitenplatte und den Stift der Reaktionsklinke mit Molykote 1000. Montieren Sie anschließend das Futter und die Reaktionsklinke mit den Abstandsstücken und der Feder.

3. Tragen Sie Loctite 243 auf die Futterschraube auf und ziehen Sie diese am Gegenhalte-Abstandsstück fest.

4. Schmieren Sie die Antriebsplatte und die Lagerdurchmesser der Sperrklinke mit Molykote 1000. Installieren Sie diese anschließend an der Seitenplatte.

5. Führen Sie die Sperrklinke durch die Antriebsplatte und in die Seitenplatte ein.

6. Legen Sie die Federstifte [2×] in die Antriebsplatte ein.

7. Montieren Sie die Antriebsklinken [2×], die Feder und die Federführung.

8. Installieren Sie den Antriebsstift und die Feder.

9. Schmieren Sie beide Seiten der zweiten Antriebsplatte mit Molykote 1000. Richten Sie die Bohrungen an den Federstiften aus und drücken Sie die Federstifte anschließend in ihre Position. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen der Antriebsklinke ausgerichtet bleiben.

   Achten Sie darauf, dass der Spalt zwischen den Antriebsplatten parallel ist und über einen gleichmäßigen Abstand verfügt und dass die Federn für eine korrekte Funktion der Antriebsklinken am Stift eingehakt sind.

10. Überprüfen Sie, ob die Antriebsklinken wie erwartet funktionieren: halten Sie die Sperrklinke und schieben Sie die Antriebsplatten an.

    Beide Antriebsklinken sollten sich über den Sperrklinkenzahn bewegen und mit einem Klickgeräusch wieder einrasten. Wenn die Antriebsklinken steckenbleiben, überprüfen Sie, ob der Spalt zwischen den Antriebsplatten korrekt ist.

11. Schmieren Sie die Bohrung und die Innenfläche der Seitenplatte mit Molykote 1000. Ziehen Sie die Seitenplatte über die Sperrklinke und richten Sie die Schraubenlöcher in einer Linie aus. Tragen Sie Loctite 243 auf die Schrauben auf und ziehen Sie diese wie zuvor fest.

12. Führen Sie den Haltestift durch beide Seitenplatten ein. Richten Sie den Stiftausschnitt am Schraubenloch aus und installieren Sie anschließend die Reibscheibe und die Schraube. Stellen Sie das Drehmoment an der Schraube ein, um die korrekte Reibung gegen den Stift sicherzustellen.

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Schritt 4 und 5
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Stufe 10
Stufe 11
Stufe 12

## Gilt für: