# Všeobecné požiadavky na inštaláciu

Na prevádzku kľúčov Torcflex pripojte kľúč k hydraulickej jednotke s hydraulickou hadicou. Pre maximálnu efektívnosť a presnosť používajte čerpadlá a hadice pre momentové kľúče Atlas Copco. Ak nepoužijete čerpadlá a hadice Atlas Copco, pred pripojením kľúčov Torcflex zabezpečte nasledovné:

- Systémové požiadavky:

  - Všetky systémové komponenty musia mať menovitý dynamický tlak 700 bar (10 000 psi).

- Požiadavky na čerpadlá:

  - Maximálny tlak pri vysunutí: 700 bar (10 000 psi).

  - Maximálny tlak pri zasunutí: 120 bar (1 740 psi).

  - Diaľkovo ovládaný rozvodný regulačný ventil na ovládanie dvojčinného valca; pri prepínaní medzi vysunutím a zasunutím sa musí znížiť tlak.

  - V záujme bezpečnosti sa musí diaľkové ovládanie nakonfigurovať tak, aby automaticky zatiahlo nástroj späť, ak sa pustí tlačidlo.

  - Nastaviteľný pretlakový ventil.

  - Kalibrovaný ukazovateľ tlaku (presnosť triedy 1).

  - Pri systémoch skrutkovacích rýchlospojok sa uistite, že vysúvacia spojka je samčia a zasúvacia spojka je samičia. Pre viac informácií pozri oddiel Pripojenie systému – Skrutkovacia rýchlospojka.

  - Kľúče Torcflex vybavené skrutkovacími rýchlospojkami používajú spojky CEJN 232 s ¼ NPT závitmi. Skôr ako v systéme použijete spojky alternatívnej značky, overte si kompatibilitu. Pre viac informácií pozri oddiel Pripojenie systému – Skrutkovacia rýchlospojka.

- Požiadavky na hydraulické hadice:

  - Vedenie vysunutia − spojka samec-samec.

  - Vedenie zasunutia − vsuvka samica-samica.

Pred pripojením systém vykonajte nasledovné:

- Na elektrických čerpadlách sa uistite, že napájanie je vhodné pre čerpadlo a minimalizujte dĺžku predlžovacích káblov.

- Na pneumatických čerpadlách sa uistite, že napájanie je vhodné pre čerpadlo a minimalizujte dĺžku vzduchových rozvodov.

- Pred pripojením káblov k napájaniu hľadajte poškodenie na napájacích kábloch a kábloch závesného panela.

- Pred pripojením hadíc k systému hľadajte poškodenie na hydraulických hadiciach a spojkách.

- Skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby ho doplňte.

- Uistite sa, že ukazovateľ tlaku je kalibrovaný.

- Uistite sa, že rázové nástrčky majú správnu veľkosť pre aplikáciu.

- Uistite sa, že rázové nástrčky nie sú poškodené.

- Vyberte kľúč na základe cieľového uťahovacieho momentu pre aplikáciu.

  Na predĺženie životnosti kľúča neprevádzkujte nástroj dlhší čas nad 80 % kapacity. Rovnako ako pri každom stroji, nepretržitá prevádzka na maximálnu kapacitu skráti jeho životnosť. Tiež si bude vyžadovať častejšiu údržbu a výmenu opotrebovaných dielov.

- Pri aplikáciách, keď sa zadná matica môže otáčať, sa uistite, že je k dispozícii vhodný záložný kľúč.

Relevantné informácie

- Pripojenie systému – Skrutkovacia rýchlospojka

## Vzťahuje sa na: