# Prevádzka kľúča s nízkym profilom

Predpoklady

- Noste osobné ochranné prostriedky: Nosiť sa musia správne a vhodné bezpečnostné prostriedky.

- Pred použitím nástroja vždy vykonajte posúdenie rizika na základe úlohy.

- Často kontrolujte, či nie je viditeľne poškodený nástroj, hydraulická jednotka, hadice, konektory, elektrické káble a príslušenstvo. Vždy dodržiavajte pokyny pre údržbu nástroja a čerpadla.

- Vyhrajte vhodnú veľkosť kazety s malou vôľou a vložte ju do nástroja. Prevádzku nástroja, uťahovanie a uvoľnenie skrutky, určuje poloha nástroja vo vzťahu k matici/skrutke.

- Pripojte hadice: Uistite sa, že všetky hadicové spojky sú vyhotovené bezpečne a správne. Uistite sa, že hadice nevykazujú chyby.

Spustenie

1. Vykonajte cyklus nástroja: Položte nástroj na plochý povrch, zapnite čerpadlo. Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním, kým nástroj klikne. Pustite tlačidlo, počkajte, kým nástroj klikne. Zopakujte.

2. Nastavte tlak: Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1] a pomaly otáčajte regulátor tlaku v smere hodinových ručičiek, aby ste dosiahli správny tlak.

3. Umiestnite nástroj na upevňovací prvok, ktorý sa má utiahnuť alebo uvoľniť.

   Hnací zdvih hnacej hlavy vždy otočí šesťhrannú račňu (a tým pádom maticu) smerom k ochrannému plášťu v prednej časti nástroja, t. j. odvráti od reakčného bodu. Kazety s malou vôľou sa dodávajú kompletne s dlhým reakčným blokom. Tento reakčný blok je dimenzovaný tak, aby reagoval na susednú maticu.

Kazeta bola dimenzovaná tak, aby reakčný blok reagoval na susednú maticu alebo iný vhodný bezpečný reakčný bod. Ak takýto reakčný bod nie je k dispozícii, tak k dispozícii je štandardné reakčné príslušenstvo alebo v prípade potreby je možné dodať špeciálne reakčné ramená.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas prevádzky držte ruky ďalej od reakčných oblastí! V opačnom prípade môže nástroj zachytiť prsty alebo iné časti tela. Pohyblivé diely môžu spôsobiť pomliaždenie a porezanie.

Uistite sa, že matica zodpovedá s veľkosťou nástroja.

Počas prevádzky vždy používajte pevný reakčný bod.

Pevný reakčný bod
Riziko medzery
INFORMÁCIA

Ak by sa počas používania objavila medzera, zastavte prevádzku.

Ak by sa otvorila medzera, hnacia hlava (Powerhead) nebola správne zaistená ku kazete (Ratched link). To by mohlo spôsobiť poškodenie nástroja.

- Vložte pridržiavací kolík.

Hadice nikdy nadmerne nezalamujte ani neohýbajte:

Ako pomoc pri rozpojení spoja nikdy neudierajte na kľúč:

## Vzťahuje sa na: