# Обзор низкопрофильного ключа

Низкопрофильный ключ Torcflex (TFX) — это профессиональный гидравлический инструмент, предназначенный для приложения крутящего момента к промышленным крепежным деталям, обеспечивающий правильное затягивание или ослабление промышленного болтового соединения. В инструменте используется гидравлический цилиндр двойного действия для преобразования линейной силы в крутящий момент через храповой механизм. Крутящий момент регулируется путем изменения давления, прилагаемого к гидравлическому цилиндру.

Инструмент состоит из следующих основных компонентов:

A | Поворотный коллектор | Поворотный коллектор с гидравлическими муфтами для соединения с подходящим гидравлическим источником питания.
B | Трещоточное звено | Трещоточное звено для шестигранного хвостовика. Atlas Copco предоставляет различные варианты трещоточных звеньев для каждой модели силовой головки, чтобы можно было менять размер шестигранника.
C | Шестигранный хвостовик | Шестигранный хвостовик является функциональной частью, которая передает момент затяжки на трещоточное звено.
D | Стопорный штифт | Стопорный штифт для соединения силовой головки с трещоточным звеном.
E | Реактивная штанга | Фиксированная реактивная штанга для поглощения реактивной силы, возникающей во время использования инструмента.
F | Силовая головка | Силовая головка является гидравлическим элементом инструмента.

## Относится к: