# Desmontando a Cabeça de Acionamento

1. Solte os parafusos de retenção da articulação giratória.

2. Remova a articulação giratória.

3. Posicione as abertura de lubrificação sobre um recipiente adequado.

4. Puxe o êmbolo do pistão para fora até que ele pare.

5. Empurre o êmbolo do pistão de volta.

   O óleo da ferramenta flui através das aberturas.

6. Remova os parafusos da tampa de extremidade e a tampa de extremidade.

7. Puxe o êmbolo do pistão para fora até que ele pare. Prenda o êmbolo do pistão em um torno de bancada.

8. Desaperte a extremidade do êmbolo do pistão com um soquete e uma extensão para soquete. Solte a extremidade do êmbolo do pistão.

9. Remova o pistão do orifício do alojamento.

Etapas 1 e 2
Etapas 3 a 5

## Aplica-se a: