# Panoramica delle chiavi a basso profilo

La chiave a basso profilo Torcflex (TFX) è un elettroutensile idraulico professionale che esercita una coppia di serraggio sugli elementi di fissaggio industriali, in modo da garantire il corretto serraggio o allentamento di una connessione bullonata industriale. L'utensile utilizza un cilindro idraulico a doppio effetto per trasformare la forza lineare in coppia di rotazione attraverso un meccanismo a cricchetto. La coppia viene controllata regolando la pressione applicata al cilindro idraulico.

L'utensile contiene i seguenti componenti principali:

A | Collettore girevole | Collettore girevole con raccordi idraulici che consente il collegamento a un'alimentazione idraulica adeguata.
B | Collegamento a cricchetto | Collegamento a cricchetto che fornisce l'azionamento esagonale. Atlas Copco fornisce diversi collegamenti a cricchetto opzionali per ciascun modello di testa di potenza, in modo da cambiare la dimensione dell'esagono.
C | Azionamento esagonale | La parte funzionale all'applicazione della coppia per il collegamento a cricchetto.
D | Perno trattenuto | Collega la testa di potenza al collegamento a cricchetto.
E | Braccio di reazione | Braccio di reazione fisso che consente di assorbire la forza di reazione generata durante il funzionamento dell'utensile.
F | Testa di potenza | Costituisce l'elemento idraulico dell'utensile.

## Applicabile a: