# ATEX-kodens definition

ATEX-koden är:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135 °C Db -20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Beskrivning | Värde | Definition
--- | --- | ---
Utrustningsgrupp | II | Ytbehandling
Utrustningskategori Grupp II | 2 | Hög skyddsnivå zon 1 (gas) zon 2 (gas) zon 21 (damm) zon 22 (damm)
Atmosfär | G | Atmosfär som innehåller gas, ångor eller dimma
D | Atmosfär som innehåller damm
Säkerhetskonstruktion | h | Mekanisk produkt
Gasgrupp | IIC | Väte/ Acetylen
IIB | Etylen
Dammgrupp | IIIC | Brännbart ytdamm
Max yttemperatur i Gas atmosfär |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Max yttemperatur i Damm atmosfär |  | Exempel på temperaturer: T85 °C T100 °C T135 °C T200 °C T240 °C

## Gäller för: