# 装配棘轮连杆

1. 用螺钉将顶部垫片、反作用力垫片和反作用力棘爪销连接到侧板上。给螺钉涂抹 Loctite 243 然后拧紧到位。

   型号 | 小螺钉六角驱动头 | 大螺钉六角驱动头
   --- | --- | ---
   尺寸 | 扭矩 (Nm) | 尺寸 | 扭矩 (Nm)
   TL02 | 1/8 英寸 | 6 | 5/32 英寸 | 12
   TL04 | 5/32 英寸 | 12 | 3/16 英寸 | 16
   TL08 | 3/16 英寸 | 16 | 7/32 英寸 | 20
   TL14 | 7/32 英寸 | 25 | 5/16 英寸 | 35
   TL18 | 7/32 英寸 | 40 | 5/16 英寸 | 50
   TL30 | 5/16 英寸 | 45 | 3/8 英寸 | 55

2. 如图所示，用 Molykote 1000 润滑侧板和反作用力棘爪销。然后用垫片和弹簧组装集尘罩和反作用力棘爪。

3. 给集尘罩螺钉涂抹 Loctite 243，然后拧入反作用力垫片。

4. 使用 Molykote 1000 润滑驱动板和棘轮的轴承直径。然后安装在侧板上。

5. 将棘轮穿过驱动板再插入侧板。

6. 将弹簧销 [2] 插入驱动板。

7. 装配驱动棘爪 [2×]、弹簧和弹簧导轨。

8. 安装驱动销和弹簧。

9. 用 Molykote 1000 润滑第二个驱动板的两侧。将孔与弹簧销对齐，然后将弹簧销轻敲到位。确保驱动棘爪孔保持对齐。

   确保驱动板之间的间隙平行且间隔均匀，并且弹簧钩在销上，以便驱动棘爪正常工作。

10. 测试驱动棘爪是否按预期工作：握住棘轮并推动驱动板。

    驱动棘爪应同时提到棘齿上方并卡入到位。如果驱动棘爪卡住，请确保驱动板之间的间隙正确。

11. 用 Molykote 1000 润滑孔和驱动板内表面。将侧板放在棘轮上，对齐螺孔。给螺钉涂抹 Loctite 243，然后按之前的方法拧紧到位。

12. 将固定销插入两个侧板。将固定销切口与螺钉孔对齐，然后安装摩擦垫圈和螺钉。调节螺钉上的扭矩，以便与销正确摩擦。

第 1 步
第 2 步
第 3 步
第 4 步和第 5 步
第 6 步
第 7 步
第 8 步
第 9 步
第 10 步
第 11 步
第 12 步

## 适用于：