# Raccorder le flexible à la clé

1. Maintenez le distributeur pivotant du côté opposé à l'accouplement (1). Positionnez le raccord du flexible dans l'axe du raccord de la clé (2).

2. Enfoncez fermement le raccord de la clé dans le raccord du flexible. Un déclic se fait entendre lorsque le raccordement est effectué.

   Il n'est pas nécessaire de tirer sur le collier moleté du raccord du flexible pendant le raccordement.

3. Tirez sur le flexible (3) pour vous assurer que le raccordement est bien effectué.

## S’applique à :