# Liberar la presión

Las llaves Torcflex se pueden suministrar con acoplamientos coaxiales o acoplamiento roscados. El sistema de acoplamiento coaxial conecta la línea de avanzar y la línea de retraer con una única conexión. El sistema de acoplamiento roscado requiere que las líneas de avanzar y retraer se conecten individualmente. Antes de conectar, asegúrese de que los acoplamientos están limpios y no presentan daños.

Antes de intentar conectar o desconectar los acoplamientos hidráulicos, asegúrese de que no haya presión residual en la bomba.

## Bombas eléctricas

1. Pulse el botón en la parte superior de la válvula de solenoide varias veces para liberar la presión.

## Bombas neumáticas

1. Pulse el botón de Parada [0] en el control remoto para detener la bomba.

2. Mantenga pulsado el botón de Parada [0] y pulse el botón Avanzar [1] varias veces para realizar el ciclo de la válvula de solenoide.

   1 | Botón Avanzar | 0 | Botón de parada

Todos los acoplamientos se deben poder conectar y desconectar fácilmente con la mano. De lo contrario, busco signos de daños o presión residual en el sistema.

## Aplicable a: