# Montageprüfung

1. Bringen Sie den Antriebskopf an der Sperrklinkenverbindung an. Siehe jeweils Abschnitt Installation der TL-Sperrklinkenverbindung oder Installation der RL-Sperrklinkenverbindung.

2. Drehen Sie die Sperrklinke und achten Sie darauf, dass die Antriebsklinke und die Reaktionsklinken sich wie erwartet bewegen.

3. Schließen Sie den Schlüssel an eine Pumpe und einen Schlauch an.

4. Fahren Sie den Schlüssel aus und ein; achten Sie darauf, dass die Sechskant-Sperrklinke sich mit jedem Zyklus nach vorne bewegt.

5. Kalibrieren Sie den Schlüssel als abschließende Prüfung, um sicherzustellen, dass die Drehmomentleistung im erwarteten Bereich liegt.

Relevante Informationen

- Installation der RL-Sperrklinkenverbindung
- Installation der TL-Sperrklinkenverbindung

## Gilt für: