# Podłączanie systemu — złącze śrubowe

Pompy i węże firmy Atlas Copco są fabrycznie skonfigurowane do obsługi kluczy Torcflex, jak pokazano poniżej.

W przypadku używania sprzętu innego niż firmy Atlas Copco do obsługi kluczy Torcflex należy upewnić się, że złącza są skonfigurowane w sposób przedstawiony na ilustracji.

1 | Klucz | 2 | Pompa

Upewnić się, że wszystkie złącza są prawidłowo połączone, bez szczelin między kołnierzami a złączami. Nigdy nie używać kluczy ani innych narzędzi do dokręcania lub luzowania złączy.

Upewnić się, że złącza są w pełni zazębione i mocno przykręcone.

Nigdy nie należy używać dwóch podwójnych węży hydraulicznych pomiędzy pompą a narzędziem. Aby uniknąć nieprawidłowego działania narzędzia, nie wolno odwracać złączy. Nie wolno próbować dokręcać ani luzować żadnych złączy pod ciśnieniem.

## Dotyczy: