# 操作薄型扳手

前提条件

- 穿戴个人防护装备。必须穿戴正确和适当的安全设备。

- 在使用工具之前，一定要进行基于任务的风险评估。

- 定期检查工具、电源组、软管、连接器、电线和附件是否存在可见的损坏。务必遵循工具和泵的维护说明。

- 选择适当尺寸的薄型棘轮连杆并将其插入工具。工具操作、螺栓拧紧和拧松取决于工具相对于螺母/螺栓的位置。

- 连接软管：确保所有软管连接牢固且正确。确保软管没有缺陷。

启动

1. 启动工具：将工具放在平坦表面，打开泵。按住泵手持式遥控操控器上的前进 [1] 按钮直到工具发出咔哒声。松开按钮，等待工具发出咔哒声。重复。

2. 设置压力：按住前进 [1] 按钮，然后顺时针缓慢转动压力调节器，以达到正确的压力。

3. 将工具放在要拧紧或拧松的螺母上。

   动力头的驱动行程将始终朝向工具前部的集尘罩转动六角棘轮（以及螺母），即远离反作用力点。薄型棘轮连杆配有一个长的反作用力块。该反作用力块被设计为与相邻螺母发生反作用。

棘轮连杆的设计使得反作用力块对相邻螺母或其他合适的安全反作用力点起作用。如果没有这样的反应点，可以使用标准的反作用力附件，或者如果需要，可以提供特殊的反作用力臂。

警告

挤压危险

在操作过程中，请使双手与反应区域保持距离！如果不保持距离，该工具可能会夹住手指或其他身体部位。活动部件可能造成挤压和割伤。

确保螺母与工具尺寸相符。

在操作过程中，务必使用可靠的反作用力点。

可靠的反作用力点
间隙风险
注意

如果使用过程中出现间隙，停止操作。

如果出现缝隙，说明动力头没有被正确固定在棘轮链接上。这可能会引起工具损坏。

- 插入固定销。

切勿过度扭结或弯曲软管。

切勿敲击扳手以帮助断开：

## 适用于：