# Připojení hadice k čerpadlu

1. Přidržte rám čerpadla (1), aby se čerpadlo při připojování nepohybovalo. Umístěte hadicovou vsuvku (2) v řadě se spojkou čerpadla.

2. Pevně přitlačte vsuvku hadice a spojku čerpadla k sobě (2). Při připojení uslyšíte cvaknutí.

   Rýhovanou objímku na spojce čerpadla nemusíte při připojování stahovat zpět.

3. Zatáhněte za hadici (3), abyste se ujistili, že připojení je správné.

## Platí pro: