# Instalace podpěrné rukojeti

Před instalací rukojeti na klíč se ujistěte, že má správnou velikost šroubu. K dispozici jsou dvě velikosti šroubů podpěrné rukojeti; vyberte správnou velikost šroubu ze seznamu.

- TF01/TFX02 = M6

- TF03/05/08/10/TFX04/08 = M8

Klíč podporuje instalaci podpěrné rukojeti ve tří různých polohách.

Boční polohy, levá nebo pravá:

Přední poloha:

Boční poloha hnací hlavice, levá nebo pravá:

## Příprava rukojeti pro instalaci

1. Vložte šroub přes rukojeť.

2. Zašroubujte šroub na místo pomocí křídlového šroubu.

3. Ujistěte se, že šroub má axiální vůli, která umožňuje instalaci.

## Instalace rukojeti do klíče

1. Vložte vodicí kolíky na základně rukojeti do otvorů na klíči.

2. Držte rukojeť na místě a zašroubujte šroub do klíče pomocí křídlového šroubu, dokud není pevně utažený.

## Nastavení polohy rukojeti

Pro nastavení polohy rukojeti nemusíte šroub povolovat.

Podpěrnou rukojeť můžete otáčet do 12 poloh v krocích po 30 stupních:

1. Zatáhněte a držte kroužek kolíku.

2. Otočte rukojeť do požadované polohy a uvolněte zajišťovací kolík s kroužkem.

## Platí pro: