# 로우 프로파일 렌치 작동하기

전제 조건

- 개인 보호 장비를 착용하십시오. 올바르고 적절한 안전 장비를 착용해야 합니다.

- 공구를 사용하기 전에 항상 작업 기반 위험 평가를 수행하십시오.

- 공구, 파워 팩, 호스, 커넥터, 전기 케이블 및 부속품이 손상되지 않았는지 자주 육안으로 검사하십시오. 공구 및 펌프의 적절한 유지보수를 위해 항상 지침을 따르십시오.

- 적절한 크기의 저간극 래칫 링크를 선택하고 공구에 삽입하십시오. 공구 작동, 볼트 조임 및 풀기는 너트/볼트에 대한 공구의 상대적 위치에 따라 결정됩니다.

- 호스 연결: 모든 호스가 단단히 연결되어 있고 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 호스에 결함이 없는지 확인하십시오.

시작

1. 공구 사이클 시작: 공구를 평평한 표면에 놓고 펌프를 켭니다. 펌프 리모콘 펜던트의 진행[1] 버튼을 공구에서 딸깍 소리가 들릴 때까지 길게 누릅니다. 버튼을 놓고 공구에서 딸깍 소리가 날 때까지 기다립니다. 위 순서를 반복해 주세요.

2. 압력 설정하기: 진행[1] 버튼을 누른 상태에서 압력 조절기를 시계 방향으로 천천히 돌려 올바른 압력에 도달할 수 있습니다.

3. 공구를 조임 또는 풀기 작업을 수행할 너트에 놓습니다.

   파워헤드의 구동 스트로크는 항상 육각 래칫(및 너트)을 공구 전면의 슈라우드, 즉 반응 지점에서 멀어지도록 회전시킵니다. 저간극 래칫 링크는 긴 리액션 블록과 함께 완제품으로 제공됩니다. 이 리액션 블록은 인접 너트에 반응하도록 설계되었습니다.

래칫 링크는 리액션 블록이 인접 너트 또는 기타 적절한 안전 리액션(반응) 지점에 반응하도록 설계되었습니다. 이러한 반응(리액션) 지점을 사용할 수 없는 경우 표준 리액션 부속품을 사용하거나 필요한 경우 특수 리액션 암을 제공할 수 있습니다.

경고

압착 위험

작동 중에는 작동 영역에 손을 가까이 대지 마십시오! 작동 영역과 거리를 멀리 유지하지 않으면 손가락이나 다른 신체 부위가 끼일 수 있습니다. 움직이는 부품에 의해 신체가 압착되거나 잘릴 수 있으므로 각별히 주의하십시오.

너트가 공구 크기와 일치하는지 확인하십시오.

작동 중에는 항상 견고한 반응 지점을 사용해야 합니다.

견고한 반응 지점
격차 위험
참고

사용 중에 간극이 발생하는 경우 작동을 중지하세요.

간극이 벌어지는 경우 파워 헤드가 레칫 링크에 제대로 고정되지 않은 것입니다. 이러한 현상은 공구에 손상을 유발할 수 있습니다.

- 고정핀을 삽입하세요.

호스를 졀대로 과도하게 꼬거나 구부리지 마세요:

패스너가 풀림 임계 토크 값을 지원하기 위해 렌치를 치지 마십시오.

## 적용 대상: