# Conectar la manguera a la bomba

1. Sujete el marco de la bomba (1) para evitar que la bomba se mueva durante la conexión. Coloque el racor de manguera (2) alineado con el acoplamiento de la bomba.

2. Empuje firmemente el racor de manguera contra el acoplamiento de bomba (2). Se escucha un clic cuando se ha realizado la conexión.

   No es necesario retraer el collar moleteado en el acoplamiento de la bomba durante la conexión.

3. Estire de la manguera (3) para comprobar que la conexión es correcta.

## Aplicable a: