# Pruebas de presión

1. Conecte la llave a la bomba.

2. Pulse y suelte el botón Avanzar [1] para poner en marcha la bomba. Espere 10 segundos y busque cualquier signo de fuga de aceite.

3. Mantenga pulsado el botón Avanzar y presurice la herramienta hasta 6909 bares (10 000 psi). Espere 10 segundos y busque cualquier signo de fuga de aceite.

4. Suelte el botón y vuelva a presurizar 3 veces, busque cualquier signo de fugas de aceite cada ocasión.

## Aplicable a: