# Mazanie

Na udržanie kľúčov v dobrom prevádzkovom stave pravidelne mažte komponenty upínadla medzi servisnými intervalmi.

Demontáž pred mazaním:

1. Odstráňte skrutky bočnej dosky a bočnú dosku [1].

2. Odstráňte zostavu upínadla [2].

Vykonajte nasledujúce činnosti počas mazacej údržby:

1. Prezrite kolík upínadla a pružiny, či nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade potreby kolík upínadla a pružiny vymeňte.

2. Prezrite hrany zubov račne, či nevykazujú známky poškodenia. V prípade potreby račňu vymeňte.

3. Prezrite zuby západky upínadla, či nevykazujú známky poškodenia. V prípade potreby západku upínadla vymeňte.

4. Prezrite pružiny západky upínadla, či nevykazujú známky poškodenia. V prípade potreby pružiny vymeňte.

5. Namažte tieňované oblasti prostriedkom Molykote 1000.

Postup montáže je rovnaký ako pri demontáži v opačnom poradí.

## Vzťahuje sa na: