# Betrieb des Flachschlüssels

Voraussetzungen

- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung: Es muss korrekte und geeignete Schutzausrüstung getragen werden.

- Führen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs eine aufgabenbasierte Risikobewertung durch.

- Kontrollieren Sie das Werkzeug, das Netzteil, die Schläuche, Anschlüsse, Stromkabel und Zubehör regelmäßig auf sichtbare Schäden. Befolgen Sie stets die Anweisungen zur Wartung von Werkzeug und Pumpe.

- Wählen Sie die passende flach ausgeführte Sperrklinkenverbindung aus und setzen Sie sie in das Werkzeug ein. Werkzeugbetrieb sowie Festziehen und Lösen von Schrauben werden durch die Position des Werkzeugs relativ zur Mutter/Schraube bestimmt.

- Schließen Sie die Schläuche an: Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchverbindungen sicher und korrekt hergestellt wurden. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche frei von Mängeln sind.

Inbetriebnahme

1. Starten Sie das Werkzeug: Legen Sie das Werkzeug auf einer ebenen Fläche ab und schalten Sie die Pumpe ein. Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1] an der Fernsteuerung der Pumpe, bis das Werkzeug ein Klickgeräusch von sich gibt. Lassen Sie die Taste los und warten Sie auf den Klick des Werkzeugs. Wiederholen Sie den Vorgang.

2. Druckeinstellung: Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste [1] und drehen Sie den Druckregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der korrekte Druck erreicht wurde.

3. Setzen Sie das Werkzeug auf der Mutter auf, die angezogen oder gelöst werden soll.

   Durch den Antriebshub des Antriebskopfs wird die Sechskant-Sperrklinke (und damit die Mutter) immer in Richtung des Futters an der Vorderseite des Werkzeugs, also vom Reaktionspunkt weg, gedreht. Die flach ausgeführten Sperrklinkenverbindungen werden komplett mit einem langen Reaktionsblock geliefert. Dieser Reaktionsblock ist für eine Reaktion gegen eine benachbarte Mutter ausgelegt.

Die Sperrklinkenverbindung ist so konstruiert, dass der Reaktionsblock das Moment an eine benachbarte Mutter oder einen anderen geeigneten, sicheren Reaktionspunkt abgibt. Wenn ein solcher Reaktionspunkt nicht verfügbar ist, können Standard-Reaktionszubehör oder spezielle Reaktionsarme eingesetzt werden.

WARNUNG

Quetschgefahr

Halten Sie Ihre Hände während des Betriebs von den Reaktionsbereichen fern! Das Werkzeug kann Finger oder andere Körperteile einquetschen, wenn nicht ausreichend Abstand gehalten wird. Bewegliche Teile können Quetsch- und Schnittverletzungen verursachen.

Achten Sie darauf, dass die Mutter der Werkzeuggröße entspricht.

Achten Sie darauf, während des Betriebs stets einen widerstandsfähigen Reaktionspunkt zu verwenden.

Fester Reaktionspunkt
Spalt-Gefahr
HINWEIS

Sollte während des Gebrauchs eine Lücke auftreten, stellen Sie den Betrieb ein.

Falls eine Lücke auftritt, wurde der Antriebskopf nicht korrekt mithilfe der Sperrklinkenverbindung gesichert. Dies kann zu Schäden am Werkzeug führen.

- Setzen Sie den Federring ein.

Knicken Sie Schläuche nicht ab und biegen Sie sie nicht übermäßig:

Schlagen Sie niemals auf den Schraubenschlüssel, um das Lösen zu unterstützen:

## Gilt für: