# Pokyny pro generální opravu

1. Připojte klíč k čerpadlu.

2. Proveďte tlakovou zkouškou, abyste se ujistili, že všechny mechanismy pracují podle očekávání.

3. Zkontrolujte případné poruchy nebo úniky hydrauliky.

4. Vypusťte tlak ze systému a odpojte všechny spojky.

5. Rozeberte klíč. Viz oddíl Pokyny pro rozebrání/demontáž/montáž.

6. Vyměňte všechna těsnění a pružiny.

7. Vyměňte hnací čep.

8. Vyměňte všechny ostatní součásti, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.

9. Klíč znovu namažte a smontujte. Viz oddíl Pokyny pro rozebrání/demontáž/montáž.

10. Proveďte tlakovou zkouškou a ujistěte se, že všechny mechanismy pracují podle očekávání.

11. Kalibrujte klíč a ujistěte se, že výstupní krouticí moment odpovídá očekávání.

## Platí pro: