# 목표 토크 설정

렌치를 설치하고 펌프에 연결한 후에는 목표 토크 출력을 설정해야 합니다. 토크 출력을 설정하려면, 펌프에서 압력 출력 값을 조정해야 합니다.

1. 교정 데이터 시트 또는 공구의 토크/압력 변환 차트를 참조하여 공구가 올바른 토크를 전달하는 압력을 결정하도록 설정하십시오.

2. 압력 조절 밸브의 잠금 너트를 푼 다음 자유롭게 돌릴 수 있을 때까지 나비나사를 풀어주세요. 나비나사를 제거하지 마십시오.

3. 펌프를 적합한 주 전원 공급 장치에 연결하십시오.

4. 렌치가 자유롭게 움직일 수 있는 상태, 즉 패스너에 부착하지 않은 상태에서 리모컨 펜던트의 진행 버튼[1]을 한 번 눌렀다 놓아 펌프를 작동합니다.

5. 진행 버튼[1]을 길게 누릅니다.

   렌치 피스톤이 최대 스트로크로 진행하고 압력이 상승합니다.

6. 게이지에 표시되는 압력을 모니터링합니다. 진행 버튼[1]을 길게 눌러 게이지가 목표 값에 도달할 때까지 손나사를 조이거나 풉니다.

7. 진행 버튼[1]을 놓습니다.

   렌치 피스톤이 수축합니다.

8. 진행 버튼[1]을 다시 길게 누릅니다. 목표 값을 얻었는지 확인한 다음 진행 버튼[1]을 놓습니다.

9. 나비나사를 제자리에 고정하고 잠금 너트로 밸브를 잠급니다.

10. 밸브를 잠근 후 진행 버튼[1]을 다시 한 번 길게 누르고 목표 값을 여전히 계속 얻는지 확인합니다. 필요한 경우 조정하십시오.

    이제 시스템을 사용할 수 있습니다.

A | 널 잠금 너트 | B | T-손잡이

1 | 진행 버튼 | 0 | 정지 버튼

## 적용 대상: