# Conectar el sistema - Acoplamiento roscado

Las bombas y mangueras Atlas Copco tienen los acoplamientos preconfigurados para operar llaves Torcflex como se muestra a continuación.

Si no utiliza equipo Atlas Copco para operar llaves Torcflex, asegúrese de que los acoplamientos se configuran de la forma indicada.

1 | Llave | 2 | Bomba

Asegúrese de que todos los acoplamientos estén correctamente conectados sin huecos entre los collares y los accesorios. No utilice llaves u otras herramientas para apretar o aflojar acopladores.

Asegúrese de que los conectores están completamente acoplados y atornillados.

Nunca utilice dos mangueras hidráulicas dobles entre la bomba y la herramienta. Para evitar un funcionamiento inadecuado de la herramienta, no invierta los conectores. No intente apretar o aflojar ningún acoplamiento bajo presión.

## Aplicable a: