# 圧抜き

Torcflex レンチには、同軸カップリングまたはねじ接続カップリングのいずれかが付属しています。同軸カップリングシステムは、前進ラインと後退ラインの両方を単一の接続で接続します。ねじ式接続カップリングシステムでは、前進ラインと後退ラインを個別に接続する必要があります。接続する前に、カップリングが清潔で損傷していないことを確認してください。

油圧カップリングを接続または外す前に、ポンプに残圧がないことを確認してください。

## 電動ポンプ

1. 電磁弁の上部にあるボタンを数回押して、圧力を解放します。

## 空圧式ポンプ

1. リモコンペンダントの停止ボタン [0] を押して、ポンプを停止させます。

2. 停止 [0] ボタンを押したまま、前進 [1] ボタンを数回押して、電磁弁を循環させます。

   1 | [前進] ボタン | 0 | 停止ボタン

すべてのカップリングは、手で簡単に着脱できます。そうでない場合は、システムに損傷や残圧がないか調べてください。

## 適用対象：