# Ogólne wymagania dotyczące instalacji

W celu obsługi kluczy Torcflex należy podłączyć klucz do agregatu hydraulicznego za pomocą węża hydraulicznego. Dla maksymalnej wydajności i dokładności należy używać kluczy dynamometrycznych i węży Atlas Copco. W przypadku, gdy nie są używane pompy i węże firmy Atlas Copco, należy upewnić się, że spełnione są następujące wymagania przed podłączeniem kluczyTorcflex:

- Wymagania dotyczące systemu:

  - Wszystkie elementy systemu muszą mieć ciśnienie dynamiczne o wartości 700 barów (10 000 psi).

- Wymagania dotyczące pompy:

  - Maksymalne ciśnienie wysuwania: 700 barów (10 000 psi)

  - Maksymalne ciśnienie wycofania: 120 barów (1 740 psi)

  - Zdalnie sterowany zawór kierunkowy do obsługi siłownika dwustronnego działania; ciśnienie musi być zmniejszone podczas przełączania pomiędzy wysuwaniem i wycofaniem.

  - Dla bezpieczeństwa pilot musi być skonfigurowany tak, aby automatycznie wycofywał narzędzie po zwolnieniu przycisku.

  - Regulowany nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.

  - Skalibrowany manometr (klasa 1 dokładności).

  - W przypadku systemów ze złączami śrubowymi należy upewnić się, że złącze wysuwania jest męskie, a złącze wycofania jest żeńskie. Więcej informacji znajduje się w części Podłączanie systemu — złącza śrubowe.

  - Klucze Torcflex wyposażone w złącza śrubowe wykorzystują złączaCEJN 232 z gwintami ¼ NPT. Przed zastosowaniem w systemie złączy innych marek należy sprawdzić ich zgodność. Więcej informacji znajduje się w części Podłączanie systemu — złącza śrubowe.

- Wymagania dotyczące węża hydraulicznego:

  - Przewód wysuwania — złącze żeńsko-żeńskie

  - Przewód wycofania — końcówka męsko-męska.

Przed podłączeniem systemu wykonać następujące czynności:

- W przypadku pomp elektrycznych należy upewnić się, że zasilanie jest odpowiednie dla pompy i zminimalizować długość przedłużaczy.

- W pompach pneumatycznych należy upewnić się, że zasilanie powietrzem jest odpowiednie dla pompy i zminimalizować długość przewodów pneumatycznych.

- Przed podłączeniem przewodów do zasilania należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń na przewodach zasilających i pilota zdalnego sterowania.

- Przed podłączeniem węży do systemu sprawdzić, czy na przewodach i złączach hydraulicznych nie ma żadnych uszkodzeń.

- Sprawdzić poziom oleju i uzupełnić w razie potrzeby.

- Upewnić się, że manometr jest skalibrowany.

- Upewnić się, że nasadki do narzędzi udarowych mają odpowiedni rozmiar do danego zastosowania.

- Upewnić się, że nasadki do narzędzi udarowych nie mają żadnych uszkodzeń.

- Wybierz klucz w oparciu o docelowy moment obrotowy dla danego zastosowania.

  Aby wydłużyć okres eksploatacji klucza, nie należy pracować narzędziem powyżej 80% wydajności przez dłuższy czas. Jak w przypadku każdego urządzenia ciągłe eksploatowanie go z maksymalną wydajnością spowoduje skrócenie jego okresu eksploatacji. Klucz częściej też będzie wymagał konserwacji i wymiany zużytych części.

- W przypadku zastosowań, w których tylna nakrętka może się obracać, należy upewnić się, że dostępny jest odpowiedni klucz pomocniczy.

Ważne informacje

- Podłączanie systemu — złącze śrubowe

## Dotyczy: