# Kontrola směru otáčení pohonu

Před použitím klíče se ujistěte, že směr otáčení je správný. Směr je označen šipkou na horní straně nářadí.

Reakční rameno se otáčí v opačném směru než nástavec, dokud se nedotkne vhodného reakčního bodu.

1 | Povolování: proti směru ručiček Utahování: po směru ručiček
2 | Reakční rameno
3 | Směrová šipka

Pokud je třeba změnit směr otáčení, otočte klíč a nasaďte jej na aplikaci.

## Platí pro: